煎药房排风机(单个）要求：

噪音不超过40分贝

功率小于50W

转速不小于2400转/分钟

风压不小于250Pa

每个风机含单独控制开关，每个出排风口有防异物格挡，质保1年

总共需要6个风机，价格含电线、开孔、通风管道，人工，税费等所有费用，报价前需联系后勤基建科核实安装位置、尺寸。

风机

排风口

进风口