|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | | 项目 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额  （元） |
| 一 | 1 | 除湿降温设备 | 电压/频率：380/50Hz、能效比：3.08、能效等级：3级以上、除湿制冷面积：57-88m2、制冷量：12000W、制冷功率：3896W、循环风量：2000m3/h、断电记忆功能。 | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 轴流风机 | 电压：220V、功率：0.37KV、转速：2900/分钟。 | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 设备安装 | 所有设备据现场环境安装，安装后补漆恢复墙面。设备安装后做防鼠处理，包括不限于防鼠网、线路保护等 | 1 | 批 |  |  |
|  | 合计（元） |  | | | | |
| 二 | 1 | 空调扇 | 功率110W左右，外观390\*350\*870（长宽高）左右，有按键，有遥控器，噪音≤70db（A） | 1 | 台 |  |  |
|  | 合计（元） |  | | | | |