发热门诊围墙安装

一、安装方案：

1.立柱为80mm\*80mm\*1.5mm镀锌方管，长度2.15m，净间距3000mm

2.斜支撑为80mm\*80mm\*1.5mm镀锌方管，长度1.5m，每根立柱一根

3.每根立柱柱脚配置150mm\*150mm\*5mm钢板坐，便于在地面锚固

4.横管为50\*30\*1.5镀锌矩管，每两根立柱之间配置3根

5.单面铺设425型平板彩钢

6.临街面铺设25mm厚仿真草坪

7.装饰架采用金色钛金制作，厚度为1mm，竖向5根间距都为100mm，横向为4根，其间距现场决定，并高出围栏500mm，成型尺寸为2500mm\*600mm，其间距为中到中3000mm

8.单块围栏成型几何尺寸为3000mm\*2000mm，且下横档距离地面高度为50mm

9.含旧围挡拆除及余方弃置

10.制作与安装时涉及辅材、吊装、脚手架等费用，投标人自行考虑在综合单价中，结算时不做调整。本项目报价方式为全费用单价，该价格均为含税价。

二、控制价：

合计387 m2

控制价：单价134.75元/ m2

 共计52175.17元