**腹腔镜手术器械技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格** | **基本参数** | **数量** |
| 扇形钳（空心锤） | 330mm | 1.尺寸：D(直径)Φ10mm±0.2  2.工作长度L: 330mm±3mm  3.硬度：钳头200HV0.2～600HV0.2 4.粗糙度：头部Ra≤0.8um，其余部位的表面粗糙度Ra值≤1.60μm。  5.钳头材质：05Cr17Ni4Cu4Nb，钳杆：M号钢 | 1把 |