**胰岛素泵参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | 名称 | 功能要求 |
| 1 | 操作菜单 | 中文操作菜单 |
| 2 | 按键 | 可实体或触摸按键 |
| 3 | 最小输注精度 | 最小输注精度≤0.1u/h |
| 4 | 储药器装药量 | ≥3ml |
| 5 | 报警模式 | 蜂鸣或震动或文字提示 |
| 6 | 大剂量和大剂量增量 | 大剂量：0.1—25u，大剂量至少小于增量：0.1u |
|  7 | 大剂量输注模式 | 至少具备常规输注，方波输注，双波输注三种模式 |
| 8 | 使用电源 | 可充电电池或7号电池 |
| 9 | 自检功能 | 实时自检，保证使用稳定性 |
| 10 | 记录储存 | 大于30天数据存储 |
| 11 | 输注管路 | 至少配备专用接口和通用接口两种接口，要求配备快速分离器 |

**一次性泵用输液器要求：输注管路+储药器 能快速分离，分离后自带封口胶，配有助针器**

 **挂网价不超过80元**