**射洪市中医院眼耳鼻喉科**

**申请采购电子鼻咽喉镜技术参数**

**1.电子鼻咽喉镜**

1.1产品注册证：具有治疗功能。

1.2成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

1.3保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。

1.4操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

▲1.5操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部头端左右旋转。

▲1.6吸引阀座一体式防脱设计。

1.7插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。

1.8操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适。

1.9内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

1.10操作部防水等级：配备防水盖可进行全浸泡消毒。

1.11采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

**2.培训服务**

3.1提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握电子鼻咽喉镜的操作技能。

3.2拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。

**3.配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| 1 | 电子鼻咽喉镜 |  |
| 2 | 活检阀帽 |  |
| 3 | 吸引按钮 |  |
| 4 | 清洗毛刷 |  |
| 5 | 手提箱组件 |  |
| 6 | 置物架 |  |