一次性使用子宫颈扩张球囊导管参数

导管外径6mm、长度335(±20)mm、孔间距43（±10）mm

宫颈扩张球囊导管由导管、球囊、尖端、充盈止逆阀、Y型连接器和锁定环组成、

导管、球囊、Y型连接器和尖端由硅胶制成；

充盈止逆阀由苯乙烯-丁二烯-丙烯腈共聚物(ABSA)制成；锁定环由聚乙烯（PE）制成