电脑骨创伤治疗仪参数需求

1、适用范围:适用于促进骨折愈合、软组织肿胀消退及缓解病人的疼痛

★2、治疗功能要求:同时具备内生电流疗法(电刺激)及磁热疗法(脉冲磁)二种功能

3、电刺激输出，治疗模式≥8种

4、电刺激输出，自动模式:模式≥7、电刺激输出，手动模式:模式≥8

5、电刺激输出，定组频率:4000Hz ，动组频:4000-4150Hz

6、可移动并有台车(可装配撑杆座)，显示方式:液晶显示界面

★7、所有耗材通用

8、产品必须获得市级及以上的产品质量合格认证。